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[bookmark: _GoBack]1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Яма для прыжков в длину, размер по песку 4х9м» (далее - Яма), что дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Яма предназначена для отработки прыжков в длину людей разных возрастных категорий и используется на открытых и закрытых спортивных сооружениях.
Установка Ямы происходит путем сборки элементов каркаса между собой на специально подготовленной площадке с последующим бетонированием.
Металлический каркас покрыт цинкосодержащим грунтом и полимерным покрытием, по периметру на внутренней поверхности имеется бортик из эластичного материала.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Общая длина - 9263 мм;
Общая ширина - 5212 мм;
Длина по песку - 9000 мм;
Ширина по песку - 4000 мм;
Высота – 520 мм.
Масса — 1550 кг.
3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.
	

	1
	Секция L=2500мм
	4
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	2
	Секция L=2000мм
	4
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	3
	Стенка торцевая №1 L=2605мм
	2
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	4
	Стенка торцевая №2 L=2605мм
	2
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	5
	Настил решетчатый L=1000мм
	18
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	6
	Болт М12х120
	44
	

	7
	Гайка М12
	44
	

	8
	Шайба 12
	44
	

	9
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
	

	10
	Паспорт изделия
	1
	



4. Конструктивные особенности изделия.

Яма представляет собой сборную конструкцию из Секций [1,2], Торцевых стенок [3,4], Решетчатых настилов [5] и необходимого для сборки крепежа [6-8].
Секции [1,2] представляют собой сварную конструкцию в виде короба из труб сечением 50х50мм, 40х40мм, 40х25мм, с двух сторон зашиты листовым металлом 1,5мм. Для сборки с другими элементами конструкции имеются гильзовые отверстия.
Стенки торцевые [3,4] выполнены в виде сварной рамы из трубы 50х50мм с одной стороны зашитой листовым металлом 1,5мм. Для сборки с другими элементами конструкции имеются гильзовые отверстия.
Настил решетчатый [5] представляет собой ячеистую сварную конструкцию, и устанавливается на металлический каркас ямы в специальный паз.
.
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2
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Рис.1 Общий вид каркаса Ямы.
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Рис.2 Яма Вид сверху
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Рис.3 Типовые места при сборке каркаса
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Рис.4 Установка каркаса в приямок и бетонирование
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Рис.5 Общий вид установленной Ямы
5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется упакованное в разобранном виде.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо:
1) Во избежание травм установка и перемещение частей изделия должна производиться минимум четырьмя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет) или при помощи техники.
2) Сборка каркаса ямы должна производиться в заранее подготовленном приямке отсыпанным гравием/щебнем толщиной не менее 100мм. Глубина от уровня земли до верхней точки гравийной подушки – 520мм. См. Рис.4. Минимальные габариты приямка по длине и ширине – 9310мм и 5410мм соответственно.
3) Сборка должна проводиться путем механического соединения элементов каркаса Ямы между собой, при помощи крепежа идущего в комплекте поставки, согласно схеме на Рис.1 - 3.
4) По окончании сборки каркаса нужно проверить его положение относительно горизонта и зафиксировать в грунт через «уши» каркаса при помощи арматуры 12мм.
5) Завершается установка Ямы бетонированием периметра каркаса и установкой Настилов [5].

6. Указание мер безопасности

	Установка и перемещение частей изделия должна производиться минимум четырьмя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет) или при помощи техники.
	При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
	Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей).
	Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

	Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.
	Транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
	Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.








8. Гарантийные обязательства

	Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
	Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

	В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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