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1. Внешний вид  табло


Рис.1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Размеры корпуса                                                    
	1000 х 700 х 45 мм

	Напряжение питания                                   
	220 В(10%, 50 Гц 

	Потребляемая мощность                                        
	50 Вт

	Режим работы                                                  
	Непрерывный

	Управление табло 
	Пульт управления.


2.   ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ТАБЛО.

Табло рассчитано на непрерывный режим работы.  Для управления табло необходимо подключить к основному  табло согласно рис.2 внешние устройства,  пульты управления табло, сирену.
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Рис.2
3. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ НА ТАБЛО.

Для управления информации на табло используется пульт управления (рис3), входящий в комплект поставки.

Пульт  управления работает в двух режимах

1. Игровой режим, управление табло во время соревнований.

2. Режим коррекции,  программирование пульта (см.п. 3.3)

      Выбор режима работы пульта  производится клавишей «ИГРА/УСТАНОВКА»    
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                                                                                                                                Рис. 3 

3.1 Назначение клавиш на пульте управления 

3.1.1.   В игровом режиме
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                                                    - добавить,  отменить перерыв;

                                                    - добавить, отменить фол;

                                                    - увеличить, уменьшить счет;
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                      - выбор подающей команды
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         - выбор требуемого таймера  период, перерыв, тайм-аут 
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                         - включение и выключение таймера
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                        - изменение  периода.

3.1.2.     В режиме коррекции
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                                             -  Удаление символа.

[image: image9.png]nEPMOA’
+




                                            -  Перемещение по меню назад
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                              -  Ввод символа «пробел»,  

                                                               Сохранение введенных  значений

3.2  Внешний вид  Ж.К. индикатора  пульта управления в игровом режиме.
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                                                      ПОДАЧА

                                                                          ПЕРИОД

                                         ПЕРЕРЫВ                                        ПЕРЕРЫВ

               СЧЁТ                                                                                                         СЧЁТ 




                    ФОЛ                                                                                          ФОЛ                                                                                          

                                      Р   - перерыв                ТАЙМЕР

                                      I    - период                                    

                                      Т   - тайм-аут

3.3    Редактирование   параметров  в режиме «установка» 
   Вход в режим  коррекции осуществляется по нажатию  на клавишу «
[image: image11.emf]ИГРА

УСТАНОВ.
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В данном режиме устанавливается:

3.3.0     Начало новой игры   
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          Для  начала новой игры  ввести с цифровой клавиатуры «1»

          Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».

          Данная функция применяется  для  сброса информации  и возвращении  табло

          в начальное  состояние перед игрой. 

3.3.1  Направление отсчета таймера периода  (прямой или обратный).
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          Для  прямого отсчета  таймера ввести с цифровой клавиатуры «0»

          Для  обратного отсчета  таймера  с цифровой клавиатуры «1»

          Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».

3.3.2 Время периода
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       В данном меню устанавливается продолжительность первого периода.

       Программа поддерживает возможность задания времени для девяти периодов.  

       Для этого с цифровой клавиатуры вводится требуемое значение.

             Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».

             Аналогичным образом устанавливается время для остальных периодов.

3.3.3.   Установка  времени перерыва
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       В данном меню устанавливается продолжительность первого перерыва.

       Программа поддерживает возможность задания времени для  восьми перерывов.  

       Для этого с цифровой клавиатуры вводится требуемое значение.

             Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».

             Аналогичным образом устанавливается время для остальных перерывов.
3.3.4.   Установка времени тайм-аут, минуты
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       В данном меню устанавливается продолжительность тайм-аута  мин .

       Для этого с цифровой клавиатуры вводится требуемое значение.

             Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».

             тайм-аут секунды
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       В данном меню устанавливается продолжительность тайм-аута  сек .

       Для этого с цифровой клавиатуры вводится требуемое значение.

             Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».
3.3.5 Установка  отсчета  таймера с заданного значения
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        В данном меню устанавливается  требуемое значение таймера в мин. 
       Для этого с цифровой клавиатуры вводится требуемое значение.

             Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».

           [image: image19.jpg]KOPPEKIINA
(CEK.) : 00





     В данном меню устанавливается  требуемое значение таймера в сек. 
     Для этого с цифровой клавиатуры вводится требуемое значение.

           Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».

           Данная функция применяется  для продолжения прерванной игры.
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     В данном меню устанавливается  требуемое значение яркости табло. 
     Для этого с цифровой клавиатуры вводится требуемое значение от 0 до 7.

           Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».
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     В данном меню устанавливается  режим автоматического обнуления перерывов

      и  командных фолов  при изменении периода игры. 
     Для этого с цифровой клавиатуры вводится требуемое значение 0  или  1.

           Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».
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     В данном меню устанавливается  режим вывода на табло время . 

      «0»  Вывод астрономического  времени .

      «1»  Вывод времени таймера игры.

     Для этого с цифровой клавиатуры вводится требуемое значение 0  или  1.

           Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».
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      В данном меню осуществляется коррекция астрономического времени 

      в табло.  

     Для этого с цифровой клавиатуры вводится требуемое значение времени

     В формате «ЧЧ»- часы  «ММ» - минуты  «СС» - секунды.

      На  примере  показано  13часов 05 минут 34 секунды  

            Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД»

            Далее нажмите клавишу «ИГРА/УСТАНОВКА» 

            При выходе  из режима коррекции  на табло измениться астрономическое время.
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 В данном меню осуществляется коррекция тона сирены таймера  окончания основного  времени игры. 

       Для этого с цифровой клавиатуры вводится требуемое значение от 0  до  7.

             Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».
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        В данном меню осуществляется коррекция тона сирены таймера  окончания времени 

        владения мяча.

       Для этого с цифровой клавиатуры вводится требуемое значение от 0  до  3.

             Для запоминания выбранного значения  нажать клавишу «ВВОД».

4. ПРОВЕДЕНИЕ  СОРЕВНОВАНИЙ.

4.1   Нажать кнопку «ИГРА»  для перехода в режим проведения соревнований.

4.2  Клавишами «Время периода» или «Время перерыва» выбрать необходимый  таймер
      4.3  По свистку судьи нажать  кнопку «Старт таймера» .

  Таймер начнет отсчет игрового времени. 

При прямом отсчете  таймер будет работать от нулевого показания (00-00) до заданного времени  

При обратном отсчете  таймер будет работать от  заданного времени до нулевого показания.

       По окончанию времени  периода остановка таймера осуществляется 

автоматически и запускается  таймер перерыва . По окончанию перерыва  таймер перерыва       останавливается  и значение периода увеличивается на один.
При необходимости остановки таймера  нажмите кнопку «Стоп таймера».

Для продолжения отсчета нажмите кнопку «Старт таймера».

5. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ НА ТАБЛО ОТ РАДИО ПУЛЬТА.

5.1   Режимы работы табло
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5.2 Назначение  клавиш пульта управления .
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          5.3     Порядок  нажатия клавиш пульта  в режиме настройки таймера.
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          5.4     Назначение  клавиш  управления в режиме коррекции часов реального                           времени.
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                                6. ПРОВЕДЕНИЕ  СОРЕВНОВАНИЙ.

6.1    Нажать кнопку на пульте «ИГРА» ,табло перейдет в игровой режим.

         Нажать  кнопку на пульте «НАСТРОЙКИ»  для перехода  в режим настроек таймеров.

         На табло в окне «период» появится цифра 1 или 2.

         Цифра 1 соответствует длительности  периода.

         Цифра 2 соответствует длительности  перерыва.

         Выбор редактируемого таймера осуществляется клавишами  «ПЕРИОД» или «ПЕРЕРЫВ»
         На табло в окне «время» отобразится время в минутах отсчета соответствующего таймера.

6.2   Нажать  кнопку на пульте  «1СЕК+» или «1СЕК-»для установки времени периода игры.

      6.3   Нажать  кнопку на пульте   «РЕВЕРС»  для установки направления отсчета таймера.

         На табло минус  во втором  сегменте «ВРЕМЯ» означает обратный отсчет таймера

6.4   Нажать кнопку на пульте  «ИГРА»  для перехода в режим проведения соревнований.

      6.5   Нажать  кнопку на пульте «ПЕРИОД» для установки показаний таймера периода.

      6.6    По свистку судьи нажать на пульте кнопку «СТАРТ» .

   На табло таймер начнет отсчет игрового времени. 

При прямом отсчете  таймер будет работать от нулевого показания (00-00) до заданного     времени  

При обратном отсчете  таймер будет работать от  заданного времени до нулевого показания.

По окончанию времени  периода остановка таймера осуществляется 

      автоматически и переходит в режим отсчета времени перерыва.

      По окончанию перерыва  таймер перерыва   останавливается  и значение периода    увеличивается на один.

При необходимости остановки таймера  нажмите кнопку «СТОП».

Для продолжения отсчета нажмите кнопку «СТАРТ».

       6.7 Кнопками   «СЧЕТ +» или «СЧЕТ-» изменяем счет игры. 
7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации тщательно изучите данное руководство.  Перед включением табло следует убедиться, что напряжение в электрической сети  соответствует 22О В, 5О Гц.   Табло должно быть установлено в сухом, отапливаемом  помещении. 

Соединение и разъединение  табло с внешними устройствами производить только при отключенном от электрической сети 220 В. оборудовании.
Запрещается эксплуатация табло без защитного заземления.
Запрещается включение табло в сеть 

при снятой задней панели.

8.     КОМПЛЕКТ   ПОСТАВКИ

1.    Табло основное ………………….………..……………………....  1 шт.

2.    Пульт управления  табло……….. …… .…………………..….....   1 шт.

3.    Сирена  ……………………………………..……………………..   1 шт.

4.    Кабель «Табло – пульт  управления » …(опционально).....……   1 шт.

5     Паспорт и инструкция  по эксплуатации …………………….…   1 шт.

6.    Гарантийный талон ……………………………………….………  1 шт.
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