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Кассета для отталкивания 
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1. Общие положения.


Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Кассета для отталкивания арт.9595» (далее кассета), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.


Кассета представляет собой вспомогательное спортивное оборудование и предназначена для использования совместно с бруском для отталкивания производства ООО "ФСИ"Аналитика". Кассета является закладным элементом для бруска отталкивания. Кассета бетонируется в грунт на глубину 100мм, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения. 
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Длина -   1300мм
Ширина - 414мм
Высота-  100мм

Вес: общий вес кассеты — 16 кг.

3. Комплектность кассеты.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Кассета в сборе  
	1

	2
	Упаковка
	1

	3
	Паспорт изделия
	1
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Рисунок 1

4. Конструктивные особенности изделия.


Конструкция кассеты представляет собой сварную конструкцию, из стального листа и уголков. Металлоконструкция кассеты покрыта полимерным покрытием (порошковая краска).
Кассета представляет собой сварной короб с вваренными отрезками уголка (арматура для бетонирования).
Кассета бетонируется в грунт на глубину не менее 100.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.


Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке
1) Бетонирование кассеты на глубину не менее 100мм 
3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
6. Указание мер безопасности


Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).


Запрещается  Вандальское отношение к изделию
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.


Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Свидетельство о приемке.

Кассета арт. 9595 , заводской номер ________ признана годным к  эксплуатации.
  Дата выпуска      __________г

М.П.

личная подпись                                     
9. Свидетельство об упаковке

Кассета арт.9595 

наименование изделия, обозначение
Заводской номер _______ упаковано   ООО «ФСИ «Аналитика»

», Самарская обл., Волжский р-он, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б
Дата упаковки __________________________________
М.П.

Упаковку провел________________________________
                            личная подпись, инициалы, фамилия

10. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 
11. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
