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1. Общие положения.


Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Полоса препятствий - Забор с наклонной доской» (далее забор), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Забор представляет собой элемент полосы препятствий, является уличным спортивным оборудованием. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм:
Длина-                                                              3000
Ширина-                                                           1616
Высота-                                                            2000
Вес: общий вес -                                                      265 кг.

3. Комплектность забора с наклонной доской.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Панель забора
	1

	2
	Трап
	1

	3
	Закладной элемент трапа
	3

	4
	Закладной элемент забора
	8

	5
	Болт М10х60
	2

	6
	Гайка М12 
	14

	7
	Шайба 12
	14

	8
	Паспорт изделия
	1

	9
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
4. Конструктивные особенности изделия.


Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из панели забора [1], трапа [2] и закладных [3,4].

Панель забора [1] представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из сварного металлокаркаса (труба 60х30 и 30х30мм) и обшивки в виде листов фанеры. Верхняя грань панели обшита фанерой с сеткой. Боковые грани обшиты ламинированной фанерой. В конструкции панели предусмотрены отверстия для соединения с закладными.
Трап [2] представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из сварного металлокаркаса (труба 40х25мм) окрашенного полимерным покрытием и настила в виде листов фанеры. В конструкции трапа предусмотрены отверстия для соединения с и закладными элементами [3] и панелью забора [1].
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.


Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на стадионе

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) Собрать элементы забора согласно рис. 1 
2) Бетонирование закладных элементов на глубину 600 мм.
3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности


Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.


Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
