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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Трибуна двухрядная 30 мест телескопическая сборно-разборная» (далее Трибуна), и дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.
Трибуна представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для размещения до 30 человек. Устанавливается в закрытых помещениях, имеет конструкцию, позволяющую задвинуть первый ряд под второй. Сидения трибуны пластиковые.
Перед началом сборки трибуны рекомендуется полностью ознакомиться с данным руководством.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Длина -                                                              8235 мм
Ширина -                                                           1836 мм
Ширина в сложенном виде-                            1049 мм
Высота -                                                            1772 мм
Общий вес -                                                               635 кг.

3. Комплектация.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.
	Фото

	1
	Стойка второго ряда
	4
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	2
	Платформа второго ряда правая (левая)
	2
	[image: ]

	3
	Рама жесткости
	2
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	4
	Стойка первого ряда
	4
	[image: ]

	5
	Платформа первого ряда правая (левая)
	2
	[image: ]

	6
	Стяжка секции первого ряда
	4
	[image: ]

	7
	Ступень
	1
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	8
	Настил сидений прохода (2 ряд)
	1
	[image: ]

	9
	Стяжка межсекционная (1 ряд)
	1
	[image: ]

	10
	Ограждение заднее
	2
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	11
	Ограждение центральное
	1
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	12
	Ограждение боковое первого ряда
	2
	[image: ]

	13
	Ограждение боковое второго ряда
	2
	[image: ]

	14
	Кресло Арена
	30
	[image: ]

	15
	Колесо 80
	16
	

	16
	Ролик боковой
	8
	

	17
	Винт-фиксатор М10х30
	20
	

	18
	Ролик 35х25
	4
	

	19
	Болт М6х40
	120
	

	20
	Болт М6х50
	16
	

	21
	Болт М8х40
	24
	

	22
	Болт М8х50
	12
	

	23
	Болт М8х70
	4
	

	24
	Болт М10х60
	20
	

	25
	Болт М12х70
	24
	

	26
	Болт М12х80
	24
	

	27
	Гайка М6
	136
	

	28
	Гайка М8
	8
	

	29
	Гайка М10
	18
	

	30
	Гайка М12
	48
	

	31
	Шайба 6
	[bookmark: _GoBack]256
	

	32
	Шайба 8
	32
	

	33
	Шайба 8 гровер
	8
	

	34
	Шайба 10
	36
	

	35
	Шайба 12
	32
	

	36
	Заглушка 80х40
	12
	

	37
	Заглушка 25х40
	28
	

	38
	Заглушка 25х25
	4
	

	39
	Колпачок шестигранный М8
	60
	

	40
	Колпачок шестигранный М10
	48
	

	41
	Колпачок шестигранный М12
	48
	

	42
	Упаковка
	1
	

	43
	Паспорт
	1
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Рисунок 1-Сборка секции второго ряда.
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Рисунок 2 – Сборка секции первого ряда.[image: ]

Рисунок 3 –Общая сборка трибуны.
[image: ]

Рисунок 4 –Общая сборка трибуны.

4. Конструктивные особенности изделия.

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из: Стоек [1, 4]; Платформ [2, 5]; Рам жесткости [3]; Стяжек [6, 9]; Ступени [7]; Настила сидений [8]; Ограждений [10-13] и Сидений [14]. Также в комплекте идут фурнитура (колеса, ролики и т.д.) и крепеж для сборки трибуны.
Стойки [1, 4] представляют собой сварные конструкции из трубы профильной различного сечения и листовых деталей.
Платформы [2, 5] изготовлены в виде сварной рамы из профильных труб, на платформах [5] уложен настил из ламинированной фанеры толщиной 15мм. Платформы конструктивно делятся на левые и правые, в зависимости от расположения отверстий на торцах. Так же на рамах платформ есть отверстия для установки сидений и установки на стойки. На платформах [2] имеются фланцы на передней части рамы.
Рамы жесткости [3] представляют собой сварные конструкции из трубы профильной различного сечения и имеют посадочные отверстия для соединения со стойками.
Стяжки [6, 9] представляют собой отрезки профильной трубы различной длины, с расположенными на концах фланцами, необходимыми для соединения со стойками.
Ступень [7] состоит из сварной рамы и настила из ламинированной фанеры толщиной 15мм.
Настил сидений [8] представляет собой сварную конструкции из трубы профильной различного сечения и имеет посадочные отверстия для монтажа сидений и соединения с платформами.
Ограждения [10-13] представляют собой цельносварные стальные конструкции различной длины. Для установки и фиксации на секциях трибуны и между собой ограждения имеют отверстия.
Все металлические элементы трибуны имеют порошковое покрытие.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования. Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Сборка секции второго ряда правой (левой) (рис. 1):
1) Собрать стойки [1] правую и левую.
2) Установить платформу [2] (правую или левую) на стойки, боковые ролики на стойках должны смотреть вовнутрь секции.
3) Установить раму жесткости [3].
4) Установить сидения [14].
Сборка секции первого ряда правой (левой) (рис. 2):
5) Собрать стойки [4] правую и левую. Выставить ролик [18] по центру используя шайбы [34].
6) Установить платформу [5] (правую или левую). Боковые ролики на стойках должны смотреть наружу секции.
7) Установить стяжки [6].
8) Установить сидения [14].

Общая сборка трибуны (рис. 3, 4):
1) Соединить секции второго ряда, установив между ними настил [8] и стяжку [9].
2) Установить ограждения [10, 11, 13].
3) Установить сидения [14].
4) Соединить секции первого ряда, установив между ними ступени [7].
5) На открытые торцы труб каждого из рядов установить заглушки и колпачки из комплекта поставки.
6) Завести первый ряд трибуны под второй, наклонив первый ряд или приподняв второй.
После установки трибуны на место заневолить колеса задних стоек от перемещения фиксирующим винтом.
В разложенном состоянии установить винты-фиксаторы [17], ограничив тем самым ряды трибуны от перемещения и дополнительно зафиксировать колеса первого ряда.

6. Указание мер безопасности.

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
!Не допускаются прыжки на трибуне и ее раскачивание.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.








8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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