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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Сборно-разборная трибуна на 100 мест с подтрибунным пространством» (далее Трибуна), и дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.
Трибуна представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для размещения зрителей (до 100 человек) и защиты от ветра и дождя. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков и ультрафиолетового излучения.


2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Длина-                                                              13000 мм
Ширина-                                                            5300 мм
Высота-                                                             4300 мм

Вес: общий вес -                                              3500 кг.

3. Комплектность.


	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.
	Фото

	1
	Столб угловой задний левый (L=3232)
	1
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	2
	Столб угловой задний правый (L=3232)
	1
	[image: ]

	3
	Столб задний центральный (L=3232)
	6
	[image: ]

	4
	Столб передний угловой (L=4242)
	2
	[image: ]

	5
	Столб передний центральный (L=4242)
	2
	[image: ]

	6
	Боковина левая
	1
	[image: ]

	7
	Боковина правая
	1
	[image: ]

	8
	Боковина рядовая
Тип №1
	2
	[image: ]

	9
	Боковина рядовая
Тип №2
	2
	[image: ]

	10
	Боковина рядовая
Тип №3
	2
	[image: ]

	11
	Модуль ступени
	8
	[image: ]

	12
	Подиум последнего ряда
	2
	[image: ]

	13
	Настил сидений
Тип №1
	15
	[image: ]

	14
	Настил сидений
Тип №2
	10
	[image: ]

	15
	Настил пола
Тип №1
	12
	[image: ]

	16
	Настил пола
Тип №2
	8
	[image: ]

	17
	Модуль ограждения
Тип №1
	2
	[image: ]

	18
	Модуль ограждения
Тип №2
	5
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	19
	Панель зашивка торец
Тип №1
	2
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	20
	Панель зашивка торец
Тип №2
	4
	[image: ]

	20а
	Панель со створками
	1
	[image: ]

	21
	Арка
	8
	[image: ]

	22
	Перемычка Тип №1 (L=1040)
	14
	[image: ]

	23
	Перемычка Тип №2 (L=2036)
	35
	[image: ]

	24
	Стяжка козырек
Тип №1
	4
	[image: ]

	25
	Стяжка козырек
Тип №2 L=4208
	2
	[image: ]

	26
	Подстрапильные фермы
Тип №1
	2
	[image: ]

	27
	Подстрапильные фермы
Тип №2
	2
	[image: ]

	28
	Сидения Арена спорт
	100
	[image: ]

	29
	Профиль торцевой
10мм L=2,1м
	13
	

	30
	Профиль соединительный
10мм L=6м
	6
	

	31
	Лист сотовый поликарбонат синий 10мм 2,1х12м
	3
	

	32
	Лист сотовый поликарбонат синий 10мм 0,5х 6м
	1
	

	33
	Термошайба мини 
	539
	

	34
	Саморез 5,5х38
	629
	

	35
	Болт М10х30
	8
	

	36
	Болт М10х60
	56
	

	37
	Болт М12х120
	50
	

	38
	Болт М12х130
	8
	

	39
	Болт М12х160
	8
	

	40
	Болт М12х80
	8
	

	41
	Болт М16х110
	16
	

	42
	Болт M6-6g×40
	400
	

	43
	Болт M8x45 
	16
	

	44
	Болт М8х80
	332
	

	45
	Гайка М10 нейлон
	64
	

	46
	Гайка М12 нейлон
	74
	

	47
	Гайка М16
	16
	

	48
	Гайка М8 нейлон
	332
	

	49
	Гайка М6 нейлон
	400
	

	50
	Шайба 10
	64
	

	51
	Шайба 12
	74
	

	52
	Шайба 8
	1022
	

	53
	Шайба 8 гровер
	16
	

	54
	Шайба 8 увеличенная
	236
	

	55
	Шайба 6
	400
	

	56
	Шайба 16
	32
	

	57
	Шайба 16 гровер
	16
	

	58
	Заглушка 25х25
	208
	

	59
	Заглушка 40х25
	431
	

	60
	Заглушка 60х30
	24
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Рисунок 1(Этап №1 сборки)
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Рисунок 2 (Этап №1 Сборки)
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Рисунок 2а (Расположение опорных площадок на бетонном основании)
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Рисунок 3 (Этап №2 сборки)
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Рисунок 4 (Этап №2 сборки)
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Рисунок 5 (Этап №2 сборки)
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Рисунок 6 (Этап №2 сборки)
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Рисунок 7 (Этап №2 сборки)
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Рисунок 8 (Этап №3 сборки)
[image: ]

Рисунок 9 (Этап №3 сборки)

4. Конструктивные особенности изделия.

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из: Столбов [1-5]; Боковин торцевых [6,7]; Боковин рядовых [8-10]; модулей Лестниц [11]; Модулей подиумов [12]; Настилов сидений [13,14]; Настилов полов [15,16]; Модулей задних ограждений [17,18]; Панелей облицовочных задних [19,20,20а]; Каркасов арок [21]; Перемычек кровли [22,23]; Торцевых стяжек козырька [24,25]; Подстропильных ферм [26,27]; Кресел со спинкой [28]; Листов поликарбоната сотового толщиной 10мм, фурнитуры для крепления поликарбоната и метизов для сборки трибуны.
Столбы представляют собой сварные конструкции из трубы профильной стальной 80х80мм. В своем составе столбы имеют фланцы напольные для крепления к основанию площадки. В верхней части столбы имеют приваренные      С-образные скобы c овальными пазами для соединения с каркасами арок [21] через крепеж [41,47,56,57]. Для соединения с боковинами [6-10] столбы имеют отверстия в нижней части трубы 80х80. Столбы [1 и 2] являются зеркальными по отношению друг к другу и крепятся к боковинам [6 и 7] соответственно с помощью крепежа [37,46,51] в количестве 6 шт. на каждый столб. Столбы [1 и 2] имеют в своем составе так же приваренные проушины с овальными отверстиями для крепления панелей ограждении [17] и панелей облицовочных задних [19] с помощью крепежа [36,45,50]. Столбы [3] крепятся к боковинам [8-10] с помощью крепежа [37,46,51] в количестве   4 шт. на каждый столб. Столбы [3] имеют в своем составе так же приваренные проушины с овальными отверстиями для крепления панелей ограждении [17,18] и панелей облицовочных задних [19,20,20а] с помощью крепежа [36,45,50]. Столбы [4] крепятся к боковинам [6 и 7] с помощью крепежа [37,46,51] в количестве 5 шт. на каждый столб. В верхней части столбы данной конструкции помимо скоб крепления арок имеют отверстия для соединения с подстропильными фермами [26] с помощью крепежа [38,46,51] по 4шт на каждый столб. Столбы [5] крепятся к боковинам [8] с помощью крепежа [37,46,51] в количестве 2 шт. на каждый столб. В верхней части столбы данной конструкции помимо скоб крепления арок имеют отверстия для соединения с подстропильными фермами [26,27] с помощью крепежа [39,46,51] по    4 шт. на каждый столб.
Боковины торцевые [6,7] представляют собой сварные рамы из профильных стальных труб и обшитых с одной стороны листами фанеры березовой толщиной 7мм с левой или справой стороны в зависимости от типа боковин. Боковина [6] крепятся к столбам [1,4] с помощью крепежа [37,46,51]. Боковина [7] крепится к столбам [2,4] с помощью крепежа [37,46,51]. К боковинам [6,7] крепятся модули лестниц [11] и модули подиумов [12] с помощью крепежа [44,48,52,54]. В нижней части боковин имеются фланцы для крепления боковин к основанию площадки        (3 шт. на каждую боковину).
Боковины рядовые [8] представляют собой сварные рамы из профильных стальных труб. В нижней части боковин имеются фланцы для крепления боковин к основанию площадки (3 шт. на каждую боковину). Боковины [8] крепятся к столбам [3,5] с помощью крепежа [37,46,51]. К боковинам [8] крепятся настилы сидений [13,14] и настилы пола [15,16] с помощью крепежа [44,48,52,54].
Боковины рядовые [9] представляют собой сварные рамы из профильных стальных труб. В нижней части боковин имеются фланцы для крепления боковин к основанию площадки (3 шт. на каждую боковину). Боковины [9] крепятся к столбам [3] с помощью крепежа [37,46,51]. К боковинам [9] крепятся настилы сидений [13,14] и настилы пола [15,16] с помощью крепежа [44,48,52,54].
Боковины рядовые [10] представляют собой сварные рамы из профильных стальных труб. В нижней части боковин имеются фланцы для крепления боковин к основанию площадки (3 шт. на каждую боковину). Боковины [8] крепятся к столбам [3] с помощью крепежа [37,46,51]. К боковинам [8] крепятся настилы сидений [13] и настилы пола [15] с помощью крепежа [44,48,52,54]. К боковинам [10] так же крепятся модули лестниц [11] и модули подиумов [12] с помощью крепежа [44,48,52,54].
Модули Лестницы [11] представляют собой цельносварные стальные пространственные конструкции обшитые фанерой ламинированной с теснением толщиной 12мм. Модули лестницы крепятся к боковинам [6,7,10] с помощью крепежа [44,48,52,54].
Модули подиумы [12] устанавливаются на последнем ряду боковин [6,7,10] с помощью крепежа [44,48,52,54].
Настилы сидений [13,14] представляют собой цельносварную конструкцию из стальных профильных труб. К настилам сидений крепятся кресла со спинкой [28] с помощью крепежа [42,49,55]. В своем составе настилы сидений имеют отверстия для крепления к боковинам [8,9,10] через крепеж [44,48,52,54].
Настилы полов [15,16] представляют собой цельносварную конструкцию из стальных профильных труб. Сверху настилы полов зашиты фанерой ламинированной с теснением толщиной 12мм. В своем составе настилы полов имеют отверстия для крепления к боковинам [8,9,10] через крепеж [44,48,52,54].
Модули ограждений [17,18] представляют собой цельносварную конструкцию из стальных труб. Ограждения в своем составе имеют отверстия, через которые они крепятся к столбам [1-3] с помощью крепежа [36,45,50]. Крепление ограждений происходит на верхние группы проушин столбов.
Панели облицовочные задние [19,20] представляют собой цельносварную конструкцию из стальных труб обшитую фанерой березовой толщиной 6мм. Панель [20а] изготовлена с двумя створками, для доступа к подтрибунному пространству. Панели в своем составе имеют отверстия, через которые они крепятся к столбам    [1-3] с помощью крепежа [36,45,50]. Крепление панелей происходит на нижние группы проушин столбов.
Каркасы арок [21] представляют собой цельносварные конструкции из профильных труб 60х30. Передняя часть арки усилена дополнительными элементами (см. рис. 4). В своем составе арки имеют отверстия для соединения с опорными скобами столбов [1-5] и фермами [26,27] с помощью крепежа [41,47,56,57]. В своем составе арки имеют отверстия сквозные для соединения с перемычками кровли [22,23] помощью крепежа [44,48,52]. В торцевой части каркаса арок имеются глухие резьбовые отверстия для соединения с торцевыми стяжками козырька [24,25] с помощью крепежа [43,52,54].
Перемычки кровли [22,23] представляют собой цельносварные конструкции из стальных труб и фланцев. В своем составе перемычки имеют овальные отверстия для соединения с арками [21].
Торцевые стяжки козырька [24,25] представляют собой цельносварные конструкции из стальных труб и фланцев. В своем составе стяжки имеют овальные отверстия для соединения между собой с помощью крепежа [35,50,45]. В своем составе стяжки так же имеют отверстия для соединения с арками [21] через крепеж [43,52,54].
Подстрапильные фермы [26] представляют собой цельносварные конструкции из стальных труб. В своем составе фермы имеют отверстия для крепления к столбам [5] с помощью крепежа [39,46,51] и столбам [4] с помощью крепежа [38,46,51]. В верхней части ферм приварены скобы для фиксации арок [21] по 1 шт. на каждой ферме.
Подстрапильные фермы [27] представляют собой цельносварные конструкции из стальных труб. В своем составе фермы имеют отверстия для крепления к столбам [5] с помощью крепежа [39,46,51] и для крепления между собой с помощью крепежа [40,46,51]. В верхней части ферм приварены скобы для фиксации арок [21] по 1 шт. на каждой ферме.
Все металлические детали трибуны покрыты цинкосодержащим грунтом и порошковой краской.
При сборке открытые торцы труб следует закрыть заглушками, которые идут в комплекте.
Листы кровли [31,32] представляет собой листы сотового поликарбоната, которые крепятся к аркам [21], перемычкам кровли [22,23] и торцевым стяжкам козырька [24,25] по месту саморезами кровельными [34] с термошайбами [33]. *Перед монтажом листов [31] их следует отторцевать пополам, т.е. сделать из одного листа 2,1х12м два листа 2,1х6м.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Выполнить бетонирование опорных зон под установку опорных фланцев трибуны (см. рис. 2а). Смонтировать металлический каркас трибуны по этапу № 1    (см. рис.1 и 2) руководствуясь описанием узлов и их соединений в разделе “Конструктивные особенности изделия”.
2) Выполнить сборку по этапу №2 (см. рис.3 – 7) руководствуясь описанием узлов и их соединений в разделе “Конструктивные особенности изделия”.
3) Выполнить фиксацию опорных фланцев трибуны на заготовленном бетонном основании площадки с помощью анкеров (в комплект не входят).
4) Смонтировать листы сотового поликарбоната с помощью крепежа по месту саморезами кровельными с использованием термошайб с шагом 300-350 мм в соответствии с требования Приложения 1.
5) Смонтировать Сидения [28] с помощью крепежа [42,49,55].
6) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).





7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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