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Тренажер (перекладина) навесной для швед. стенки

(цельносварная конструкция) с широким хватом

ТУ-9610-003-51879206-2009г

ПАСПОРТ

Тренажер (перекладина) навесной для швед. стенки (цельносварная конструкция) с широким хватом
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Тренажер (перекладина) навесной для швед. стенки (цельно-сварная конструкция) с широким хватом» (далее перекладина), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Перекладина используется для всевозможных гимнастических упражнений: подтягивание, перевороты, подтягивание с удержанием угла для тренировки мышц брюшного пресса и т.д.

Перекладина устанавливается на шведской стенке.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Вынос - 405 мм

Ширина -914 мм

Высота - 363 мм
Вес: 2,5 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Сварная рама
	1

	2
	Заглушка 25
	4
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Рис. 1 Общий вид перекладины
4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция выполнена из профильной трубы, цельносварная. Конструкция имеет 2 приварных крюка для закрепления перекладины на шведской стенке. Несущая перекладина имеет диаметр 27мм и рабочую длину 900мм. Вылет перекладины относительно плоскости шведской стенки 360мм.
Несущая способность конструкции перекладины - 100 кг.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Приложите перекладину к шведской стенке на нужной высоте и с помощью крюков зафиксируйте перекладину на шведской стенке. Учитывая различие в конструкциях шведских стенок, изготовитель перекладины рекомендует использовать шведскую стенку с диаметром брусьев не более 32мм, расстоянием между брусьями не более 240мм и длиной брусьев не менее 600мм. Изготовитель возлагает ответственность за установку консоли на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.
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Рис. 2 Перекладина установленная на шведской стенке
6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж изделия должна проводиться взрослым (не моложе 18 лет) специалистом.

Перед началом эксплуатации проверить надежность и правильность фиксации перекладины на шведской стенке.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления запрещается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

ВНИМАНИЕ!!!!!

Перекладина является спортивным оборудованием. Не допускайте перегрузки консоли сверх нормативной несущей способности.

Периодически, не реже 2-х раз в месяц, производите осмотр мест крепления перекладины к шведской стенке.
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства.
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
