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1. Общие положения

Перед установкой мостика гимнастического (далее - МГ) внимательно изучите настоящее руководство.
Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, эксплуатации и хранения МГ.
МГ предназначен для детей младшего, среднего и старшего возраста в качестве вспомогательного спортивного оборудования. МГ может использоваться в закрытых помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных заведений, а также в домашних условиях для выполнения развивающих и общеукрепляющих упражнений, для занятий лечебной физкультурой и общефизической подготовкой, развития вестибулярного аппарата.
Для производства МГ использованы экологически чистые и безопасные для людей и окружающей среды материалы.

2. Технические параметры

МГ производится четырёх видов:

1) Подкидной;

2) Усиленный;

3) Гнутый;

4) Приставной.

Для производства деревянных деталей МГ используется многослойная фанера ламинированная 15 мм, для производства площадки МГ гнутого используется 2 слоя фанеры берёзовой 12 мм искривленной по особой методике. Площадка мостика имеет прочное покрытие, состоящее из эластичной набивки и декоративного материала. Для повышения упругости мостика между площадкой и его опорами установлены 2 или 4 пружины из высококачественной стали. На опорах скобами закреплены резиновые накладки.
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Габаритные размеры:
длина не менее 1200 мм, ширина не мене 600 мм, высота не более 230 мм.

Срок службы МГ зависит от интенсивности эксплуатации.
3. Комплект поставки

	№, п\п
	Наименование
	Кол- во, шт. 

	1
	Мостик гимнастический в сборе, упакованный.
	1

	2
	Паспорт.
	1


4. Устройство.

Мостик гимнастический предназначен для опорных прыжков и запрыгивания на снаряд.
Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из верхней площадки, основания и поперечин, соединёнными между собой болтами, а также 2-х или 4-х мощных амортизирующих пружин, вставленных между верхней и нижней поверхностью мостика, обеспечивающих высокий отскок и прочность.
Площадка имеет антискользящее ковровое покрытие, препятствующее скольжению ног во время выполнения прыжков. Верхняя наклонная упругая площадка (платформа), укреплена болтами одним концом на основании, а другой конец поднят на нормированную высоту (не менее 210мм и не более 230мм). На нижней поверхности опор имеются противоскользящие резиновые площадки, позволяющие удерживать МГ на поверхности с уклоном до 10°.

5. Правила сборки и монтажа.

Стойки поставляются в уже собранном виде.
Устанавливается горизонтально, на ровную поверхность в закрытых помещениях.
Установку и перемещение изделия должны производить минимум двое взрослых специалистов не моложе 18 лет.
Приложить необходимые усилия для проверки устойчивости конструкции, горизонтальность установки проверить с помощью строительного уровня.

6. Указание мер безопасности.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (воспитателя, родителей).

Не допускается установка изделия на неровные и/или непрочные поверхности.

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, а также надежность, соответствие уровню и устойчивость установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Не рекомендуется допускать к занятиям на данном спортивном оборудовании детей, без предварительной консультации с медицинским работником. Не реже одного раза в неделю подтягиваются гайки, крепящие детали мостика.
7. Сведения об эксплуатации, 

транспортировке и хранении
Изделие должно ежедневно осматриваться, крепёж подтягиваться. Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.
8. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил сборки и монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил сборки и монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней. Предложения по улучшению продукции, замечания и претензии по качеству изделия просим направлять в отдел маркетинга предприятия изготовителя.
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