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ПАСПОРТ
Тренажер уличный Подтягивание+Флекс.
[image: ]




1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Тренажер уличный Подтягивание+Флекс» (далее - Тренажер), что дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.
Тренажер представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, которое предназначено для тренировки мышц ног, спины и рук.
Установка Тренажера происходит путем крепления анкерными болтами к бетонному основанию либо к закладной (в комплект не входит).
Металлический каркас покрыт цинкосодержащим грунтом и полимерным покрытием, защищающим от ультрафиолетового излучения и осадков.


2. Технические характеристики.

Габаритные размеры в установленном виде:
Длина                                                     1445мм;
Ширина                                                  1090мм;
Высота                                                   1725мм;
Масса                                                     76 кг.
Допустимая нагрузка — до 150 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Тренажер
	1

	2
	Болт анкерный с гайкой
	4

	3
	Шайба 12 увеличенная
	4

	4
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	5
	Паспорт изделия
	1




4. Конструктивные особенности изделия.

Тренажер представляет собой сборно-разборную конструкцию из опорного столба, системы рычагов и тяг, сидений.
Опорный столб выполнен из трубы сечением 100х100мм с фланцевым основание из стального листа 10мм.
Рычаги и тяги выполнены из трубы сечением 40х40мм либо 42мм. Для передачи момента вращения использованы шариковые подшипники закрытого типа.
Сидения и спинки тренажера изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 15мм, с нанесением атмосферостойкого покрытия.
Металлический каркас покрыт цинкосодержащим грунтом и полимерным покрытием, защищающим от ультрафиолетового излучения и осадков.
Все крепежные элементы закрыты пластиковыми колпачками.
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Рис. 1 Зона безопасности.

5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется упакованное в собранном виде.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо:
1) Во избежание травм установка и перемещение изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).
2) Установка Тренажера происходит путем крепления анкерными болтами к бетонному основанию либо к закладной (в комплект не входит).
3) По окончании нужно проверить надежность установки изделия, создав на нем требуемую нагрузку.
4) Для дополнительной защиты от раскручивания рекомендуется резьбовую часть болта перед затяжкой покрыть эмалью или грунтовкой.

6. Указание мер безопасности

	Установка и перемещение изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).
	Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Проверка затяжки резьбовых соединений должна производиться не реже 1 раза в неделю.
	Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.
	При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
	Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей).
	Категорически запрещается превышать максимально установленную нагрузку – 150кг.
	Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

	Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений. Зазоры и люфт устраняться, болты подтягиваться не реже 1 раза в неделю.
	Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
	Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

	Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 
	Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

	В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он, 
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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