	[image: image1.png]A\ AHAZIMTUKA

®ABPUKA CMOPTUBHOTO WHBEHTAPA




Стойка для прыжков в высоту
hmax-2м; 2.2м; 3м
арт.505;4736;4712
ТУ-9610-003-51879206-2009г

ПАСПОРТ


	[image: image2.jpg]





1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Стойки для прыжков в высоту» (далее стойки), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Стойки предназначены для поддержания планки при выполнении прыжков в высоту при проведении тренировок и соревнований на любительском уровне взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях.
Стойки устанавливаются на горизонтальную поверхность и имеют покрытие, защищающее их от осадков и ультрафиолетового излучения.

Так как данные стойки не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении  профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.

Стойки изготавливаются следующих размеров:
Таблица 1

	Арт. стойки
	Длина ,мм
	Ширина, мм
	Высота столба, мм

	505
	445
	610
	2000

	4736
	445
	610
	2200

	4712
	445
	610
	3000


3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Крестовина
	2

	2
	Бегунок
	2

	3
	Столб 
	2

	4
	Вороток М6
	4

	5
	Заглушка 
	6

	6
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	7
	Паспорт изделия
	1
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Рисунок 1- Общий вид стойки
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Рисунок 2 – Размеры стойки
4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция стоек представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных элементов: крестовина [1]; бегунок [2]; столб [3].
Крестовина [1] представляет собой сварную Т-образную конструкцию, сваренную из профильных стальных труб и покрытую порошковой краской. В своем составе крестовина имеет посадочное место, в котором фиксируется столб [3] при помощи воротка [4]. Свободные торцы труб крестовины закрыты полиэтиленовыми заглушками [5].
Бегунок [2] представляет собой сварную конструкцию, имеющую в своем составе резьбовое гнездо для фиксации на столбе [3] и площадку для установки перекладины на выбранной высоте. Бегунок покрыт порошковой краской.
Столб [3] представляет собой отрезок стальной трубы, который своей нижней частью закрепляется на крестовине с помощью воротка [4]. На столбе в свою очередь на выбранной высоте фиксируется бегунок [2] с помощью воротка [4].
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.

Установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Стойки устанавливаются перед зоной приземления. Расстояние между ними выбирается в зависимости от длины перекладины. В крестовины [1] устанавливаются столбы [3] и фиксируются воротками [4]. На обеих стойках фиксируются воротками [4] бегунки [2] на заданной высоте таким образом, чтобы перекладина лежала строго в горизонтальной плоскости не допуская перекосы.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции стоек.

Внимание!!! Зона приземления спортсмена после прыжка должна быть закрыта матами во избежание получения им травм.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.
8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или   из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
