	[image: image1.png]A\ AHA/IUTUKA

OABPUKA CNOPTUBHOI0O UHBEHTAPA




                                                                                                         Трибуна мобильная 2-х рядная 8 мест длина 2м  
                                                                                                                                     ТУ-9610-9654-51879206-2009г
ПАСПОРТ
Трибуна мобильная 2-х рядная 8 мест длина 2м (пластик.сиденья) 
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Трибуна мобильная 2-х рядная 8 мест длина 2м» (далее трибуна), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Трибуна представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для размещения спортсменов и зрителей (до 8 человек). Устанавливается  на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения. 
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры трибуны на 8 мест, мм:
  Длина-                                                              2000 мм


Ширина-                                                            1300 мм
  Высота-                                                             950 мм
            Вес:
общий вес -                                           70 кг.

3. Комплектность трибуны.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Боковина  
	3

	2
	Основание сидений
	2

	3
	Балка пола
	2

	4
	Стяжка задняя
	2

	5
	Настил пола
	1

	6
	Кресло 
	8

	7
	Болт М8х90
	18

	8
	Болт М8х50
	22

	9
	Гайка М8 
	40

	10
	Шайба М8 
	40

	11
	Саморез 4,2х32
	18

	12
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2

4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из боковин [1], оснований сидений [2], стяжек [4], Балок пола [3] и листов ламинированной фанеры с сеткой 15мм [5] образующих пол 2 ряда  

Боковины [1], основания сидений [2] и стяжки [4] представляют собой сварные неразборные конструкции, состоящие из профильных стальных труб и покрытых порошковой краской. В своем составе боковины имеют отверстия для соединения с основаниями сидений [2] стяжками [4] и балками пола [3]. В своем составе боковины также имеют колесные опоры.
Основания сидений в своем составе имеют отверстия для крепежа сидений [6] с помощью крепежа [8,9,10] и отверстия для крепления к боковинам [1]
Стяжки [4] представляют собой стальные сварные конструкции для крепления соответственно к боковинам [1] через крепеж [8, 9, 10] (см.рис.1). 
Балка пола [3] Представляют собой отрезок стальной трубы соединяющая между собой боковины [1] с помощью крепежа [7,9,10].
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Выполнить сборку металлического каркаса трибуны (см.рис.1)
2) Смонтировать настил пола на балках [3] с помощью саморезов [11] с шагом (300 мм) по месту.

3) Смонтировать сидения [6]
4) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).


7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.  


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя  на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»


Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 

Сайт компании  -  www.sfsi.ru
