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Перекладина гимнастическая пристенная
ТУ-9610-003-51879206-2009г

ПАСПОРТ


	[image: image2.jpg]





Внимание!

Прежде чем начать пользоваться изделием, необходимо внимательно ознакомиться с правилами его сборки, установки, эксплуатации, транспортировки, хранения, а также с указаниями мер безопасности содержащимися в настоящем паспорте.

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Перекладина гимнастическая пристенная» (далее Перекладина), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Перекладина представляют собой спортивный снаряд для занятий спортивной гимнастикой.
Перекладина устанавливается и закрепляется в спортзале. Так как данная перекладина не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование её при проведении профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.
Основные размеры перекладины:
- Длина жерди между головками стоек, мм:                 2475±5

- Высота верхней поверхности жерди от пола, мм:

- Наименьшая                                                                 1450±5

- Наибольшая                                                                 2550±5
- Шаг регулировки высоты жерди, мм                          50

- Диаметр жерди, мм                                                     28
- Масса, кг не более                                                       60

3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Жердь в сборе (см. рис 1)
	1

	2
	Стойка внешняя (см. рис 2)
	1

	3
	Стойка внутренняя (см. рис 3)
	1

	4
	Подставка (см. рис 4)
	1

	5
	Кронштейн настенный верхний (см. рис 5)
	1

	6
	Кронштейн настенный нижний (см. рис 6)
	1

	7
	Кронштейн напольный (см. рис 7)
	1

	8
	Труба (см. рис. 8)
	1

	9
	Ползун (см. рис. 9)
	1

	10
	Фиксатор (см. рис. 10)
	2

	11
	Крепление к полу (см. рис. 11)
	2

	12
	Талреп М12 (Крюк-Крюк)
	2

	13
	Трос оцинк. Д=6 мм L=2400 мм с коушем 6 (см. рис. 12)
	2

	14
	Цепь L=964 мм (звено 8 мм)
	2

	15
	Вороток (пруток 10, L=200 мм)
	1

	16
	Втулка-труба 16х1,5 мм L=46 мм (см. рис. 13)
	2

	17
	Серьга
	2

	18
	Карабин М8
	2

	19
	Крепёж жерди: Болт М12х70 цинк (к ползуну) - 1 шт.,

Болт М12х75 цинк (к головке) - 1 шт.
	1

	20
	Гайка М12 с нейлоновой вставкой
	2

	21
	Крепёж для «Крепления к полу» - шуруп 6х50
	16

	22
	Болт анкерный 12х140
	7

	23
	Паспорт изделия
	1

	24
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 2.
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Рисунок 3.
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Рисунок 4.
[image: image7.jpg]



Рисунок 5.
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Рисунок 6 
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Рисунок 7
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Рисунок 8
[image: image11.jpg]



Рисунок 9
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Рисунок 10
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Рисунок 11
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Рисунок 12
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Рисунок 13
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Рисунок 14
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Рисунок 15
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Рисунок 16
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Рисунок 17
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Рисунок 18
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Рисунок 19
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Рисунок 20
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Рисунок 21
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Рисунок 22
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Рисунок 23
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Рисунок 24
4. Конструктивные особенности изделия.
Перекладина представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных частей: жерди [1]; стойки свободной       (см. рис 23), состоящей из стойки наружной [2], стойки внутренней [3], подставки [4] и фиксатора [10]; стойки пристенной (см. рис. 24), состоящей из кронштейна верхнего [5], кронштейна нижнего [6], кронштейна напольного [7], трубы [8], ползуна [9] и фиксатора [10]; креплений к полу [11]; растяжек, каждая из которых состоит из троса [13], карабина [18], серьги [17] и талрепа [12].
Стойка «свободная» (см. рис 23) представляет собой сборно-разборную конструкцию (типа труба в трубе), способную изменять свою длину с шагом 50 мм, фиксация высоты стойки осуществляется фиксатором [10]. На одном конце стойка имеет головку для закрепления наконечника жерди [1], а на другом опорный узел подставку [4].
Стойка «пристенная» (см. рис. 24) представляет собой сборно-разборную конструкцию, которая крепится к стене и полу спортзала. Наконечник жерди [1] крепится на ползуне [9] Болтом М12х70. Для регулировки высоты жерди [1] используется ползун [9], фиксирующийся на соответствующей высоте трубы [8], c помощью фиксатора [10].
Жердь [1] (см. рис. 1) представляет собой стержень диаметром 28 мм, на концах которой установлены наконечники для установки на стойки.
Внимание!!! Гарантийный срок службы стержня составляет 24 месяца. По окончании гарантированного срока службы стержень следует заменить.
Растяжки крепятся к стойке «свободной» через серьги [17], с помощью Болта М12х75, а к полу через талрепы и устанавливаемые крепления [11].
Регулировка натяжения растяжек производится вращением талрепов [12] с помощью воротка[15].
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.
Так как установка перекладины производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Во избежание порчи изделия и получения травм, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 3 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

2) Сборка и установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.

3) Выполнить разметку на стене и полу спортзала под установку стойки пристенной и стойки свободной (см. рис 20 и 21).
4) В углах разметки в полу вырезать места под крепления к полу [11] так, чтобы, при установке, они были заподлицо с полом (см. рис. 22).
5) В вырезанные места, с помощью шурупов [21], установить крепления к полу [11] (см. рис. 22).
6) Собрать стойку пристенную в соответствии с рисунком 24.

7) Закрепить стойку пристенную к стене с помощью анкеров 12х140 [22] (см. рис 17 и 18) и к полу с помощью шурупов [21] (см. рис 19), обеспечив ее вертикальное положение.

8) Собрать стойку свободную в соответствии с рис. 23.

9) Установить жердь [1] одним наконечником в ползун [9] стойки «пристенной», а другим наконечником в головку стойки «свободной».

10) Зафиксировать оба наконечника, вставив втулки [16] в общие сквозные отверстия. 

11) Жестко закрепить наконечники через втулки [16]. К ползуну стойки «пристенной» болтом М12х70 [19] и гайкой М12 [20] (см. рис. 17), а к головке стойки «свободной», через малое отверстие серёг [17] (малые «ушки» серёг выполняют роль шайб), болтом М12х75 [19] и гайкой М12 [20] (см. рис. 15).
12) К стойке «свободной» (см. рис. 23), через большое отверстие серёг [17], прицепить трос [13] с карабином [18], с другой стороны за трос [13] зацепить один крюк талрепа [12]. Другой крюк талрепа [12] зацепить за звено цепи [14], которая в свою очередь, фиксируется на креплении [11]                    (см. рис. 15,16).
13) Выставить стойку (см. рис 23) вертикально в соответствии с разметкой (см. рис. 21).
14) Выполнить настройку высоты жерди, и зафиксировать ее фиксатором [10].

15) Вставить вороток [10] в талреп [12] и вращением воротка выполнить требуемое натяжение растяжек.

16) По окончании установки нужно проверить её надежность, создав на изделии необходимую нагрузку.

17) Разборку выполнить в обратном порядке.

6. Указание мер безопасности

Внимание!!! Гарантийный срок службы стержня составляет 24 месяца. По окончании гарантированного срока службы стержень следует заменить.
Во избежание порчи изделия и получения травм, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 3 взрослыми              (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед установкой и в процессе эксплуатации зону под спортивным снарядом настоятельно рекомендуется застилать матами (в комплект не входят). В зависимости от требуемой площади выстилания можно применять несколько матов различных размеров, а также исходя из толщины мата можно достигать требуемой степени мягкости зоны приземления.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.
При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
Категорически запрещается эксплуатация перекладины при ослабленных растяжках, а также превышение усилия затяжки растяжек более 270 кгс.
Во избежание травм, категорически запрещается использование вместо воротка пальцев рук.
На изделии одновременно должен заниматься только один человек.
Необходимо правильно подбирать высоту установки изделия в зависимости от роста занимающегося.
Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.
Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться, проводиться смазка трущихся поверхностей. Лишняя смазка снимается.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он, 

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б
Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
