Щит баскетбольный игровой 1800х1050мм (поликарбонат)
ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации

Щит баскетбольный игровой 1800х1050мм (поликарбонат) 
(отверстия 100-горизонталь, 110-вертикаль) 
1. Назначение.

Щит является дополнительным спортивным оборудованием для игры в баскетбол и предназначен для проведения соревнований и тренировок по баскетболу в залах и на улице. Щит устанавливается на различных баскетбольных стойках и баскетбольных настенных фермах производства 000 «ФСИ «Аналитика». При установке на баскетбольные фермы и стойки других производителей, изготовитель щита снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства.
2. Техническая характеристика.

Размеры: Длина  -  1800 мм; Высота  -  1050 мм; Толщина листа монолитного поликарбоната  -  10мм;
Масса изделия - 35 кг.

3. Комплектация.
	1. Щит в сборе
	1 шт.

	2. Болт М10х40
	4 шт.

	3. Шайба 10
	4 шт.


4. Устройство изделия.

Щит представляет собой сборную панель, состоящую из металлического каркаса и листа монолитного поликарбоната соединенных между собой с помощью заклепок. Между металлическим каркасом и листом поликарбоната установлена демпфирующая вставка, предохраняющая щит от избыточной вибрации. На лицевой поверхности щита выполнена разметка соответствующая требованиям ГОСТР 56434-2015. В металлическом каркасе щита присутствуют 8 резьбовых отверстий для крепления на ферму и на стойку. Под крепления баскетбольных колец в данном щите предусмотрен посадочный размер 100х110мм (см. рис.1). Для установки на фермы в данном щите предусмотрен посадочный размер 1060х850мм (см. рис. 2).
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Рисунок 1

5. Установка.

Изделие поставляется в уже собранном виде и крепится к баскетбольной ферме, или стойке, заказчиком самостоятельно.

Во избежание порчи изделия и получения травм, сборка, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 3 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Установку щита на ферму производить при помощи крепежа [2,3], для монтажа на стойку воспользоваться крепежом из комплекта стойки.
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Рисунок 2

6. Указание мер безопасности.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Запрещается устанавливать щит на стены и фермы не обладающие достаточной несущей способностью.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Эксплуатация и транспортировка щита должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Щит должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 

Щит баскетбольный игровой 1800х1050мм (поликарбонат признан годным к эксплуатации.
Изготовитель гарантирует соответствие щита требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации щита       12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________
ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
