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ТУ-9610-003-51879206-2009г

ПАСПОРТ

Вышка судейская универсальная h-2м разборная

	[image: image2.png]





1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции «Вышка судейская универсальная h-2м разборная», далее - вышка и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Вышка служит для оборудования спортивных залов и открытых площадок различного назначения и предназначена для размещения судьи при проведении спортивных соревнований. Вышка имеет покрытие, защищающее ее от осадков и ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Длина-                                                               1555 мм
Ширина-                                                            900 мм
Высота в установленном виде-                       2000 мм
Вес:-                                                                  36 кг.

3. Комплектация.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Каркас вышки в сборе
	1

	2
	Лестница
	1

	3
	Стяжка
	2

	4
	Сидение
	1

	5
	Болт М10х25
	2

	6
	Болт М8х20
	4

	7
	Болт М8х40
	2

	8
	Болт М8х55
	2

	9
	Гайка М8
	4

	10
	Гайка М10
	2

	11
	Шайба 8
	4

	12
	Шайба 10
	2

	13
	Заглушка 30х30
	2

	14
	Заглушка 25х25
	4

	15
	Заглушка 25
	2


	16
	Заглушка 32
	4

	17
	Паспорт изделия
	1

	18
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1-Общий вид
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Рисунок 2-Элементы сборки.

4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из каркаса вышки, лестницы, сидения и стяжек, которые соединяются между собой с помощью крепежа 

Металлический каркас вышки покрыт порошковой краской. Открытые торцы труб закрыты защитными пластиковыми элементами.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке или в зале.
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. При подъеме на вышку рекомендуется придерживать ее во избежание излишнего раскачивания.
Категорически запрещается повисание на элементах вышки и вандальское отношение к изделию при эксплуатации.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, винты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
