	[image: image1.png]A\ AHAZIMTUKA

®ABPUKA CMOPTUBHOTO WHBEHTAPA




Щит баскетбольный игровой 1800х1200мм (поликарбонат)
ТУ-9610-003-51879206-2009г

ПАСПОРТ

Щит баскетбольный игровой 1800х1200мм (поликарбонат)


	[image: image2.png]





1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Щит баскетбольный игровой 1800х1200мм (поликарбонат)» (далее щит баскетбольный), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Щит баскетбольный представляет собой спортивное оборудование, используемое при проведении баскетбольных матчей.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Ширина-                                                          1800 мм
Высота-                                                           1200 мм
Толщина-                                                         51 мм
Вес: общий вес -                                                      48,4 кг.

3. Комплектация.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Щит в сборе
	1

	2
	Крепеж к ферме – Болт М10х40
	4

	3
	Крепеж к ферме – Шайба 10
	4

	4
	Паспорт изделия
	1

	5
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
4. Конструктивные особенности изделия.


Конструкция изделия представляет собой разборную конструкцию, состоящую из рамы щита и заготовки монолитного поликарбоната.

Рама щита представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных труб, которые имеют в своем составе резьбовые заклепки для крепления к ферме с помощью крепежа [2,3]. Рама щита покрыта порошковой краской.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Изделие поставляется в уже собранном виде и крепится к баскетбольной ферме, или стойке, заказчиком самостоятельно. Изделие должно быть закреплено на такой высоте, чтобы верхний край баскетбольного кольца был над уровнем площадки (пола, паркета, асфальта) на высоте 3,05 м.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Во избежание порчи изделия и получения травм, сборка, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 3 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

2) Сборка и установка должна проводиться на ровном и прочном полу, очищенном от посторонних предметов.

3) Распаковать баскетбольный щит возле изделия (фермы или стойки), на котором он будет располагаться.

4) Выкрутить из заклёпок крепёж [2,3].

5) Не менее чем два монтажника, должны поднять щит на требуемую высоту, соединив резьбовые заклёпки с соответствующими отверстиями на баскетбольной ферме или стойке, и удерживать щит до тех пор, пока он не будет полностью закреплён.

6) Третий монтажник, через посадочные отверстия в баскетбольной ферме (стойке) и резьбовые заклёпки, фиксирует щит крепежом [2,3].

7) Установить баскетбольное кольцо с сеткой (в комплекте не идёт).

8) С помощью строительного уровня и отвеса проверить правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
9) Максимально сильно затянуть весь крепёж.

10) Демонтаж выполнить в обратном порядке.
6. Указание мер безопасности

Во избежание порчи изделия и получения травм, сборка, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 3 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).


Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции изделия.

Категорически запрещается во время эксплуатации изделия длительное (более 2 секунд) зависание на баскетбольном кольце.


Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое, как умышленные удары по изделию.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.


Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности


Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.


Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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