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Консоль для подвесного снаряда (для 1-го предмета) усиленная вынос 1500мм
ТУ-9610-003-51879206-2009г

ПАСПОРТ

Консоль для подвесного снаряда (для 1-го предмета) усиленная вынос 1500мм
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Консоль для подвесного снаряда (для 1-го предмета) усиленная вынос 1500мм» (далее консоль), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Консоль предназначена для подвешивания спортивного инвентаря (канатов, шестов для лазания, боксерских груш и т.п.).

Консоль устанавливаются внутри помещения при помощи анкеров, или иного крепежа (в комплект не входят).

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры консоли:

Длина -              1555 мм

Ширина -           808 мм

Высота -            1500 мм

Вес - 18,0 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Сварной корпус
	1

	2
	Винт с кольцом М12
	1

	3
	Гайка с нейлоновой вставкой М12
	1

	4
	Шайба 12
	1

	5
	Шайба 12 увеличенная
	1

	6
	Заглушка 60х60
	1

	7
	Заглушка 60х30
	4

	8
	Паспорт
	1

	9
	Упаковка
	1
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Рис. 1 Общий вид консоли

4. Конструктивные особенности изделия.


Конструкция выполнена из профильной трубы, цельносварная. Конструкция имеет 6 отверстий диаметром 14 мм, для ее крепления на стене. Для закрепления спортивных снарядов консоль имеет точку подвеса (винт М12 с кольцом), на расстоянии 1500 мм от стены.

Несущая способность конструкции консоли — 160 кг.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Приложите консоль к стене на нужной высоте и с помощью карандаша отметьте места для сверление под крепежные элементы. Проверьте с помощью строительного уровня расположение отверстий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Учитывая различие в стеновых конструкциях, степень их физического износа, широкую доступность и разнообразие анкерных соединений в розничной торговле, изготовитель консоли возлагает ответственность за установку консоли на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.

Изготовителем консоли рекомендуется применять анкера диаметром не менее 12 мм х 100-160 мм.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления запрещается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

ВНИМАНИЕ!!!!!

Консоль является спортивным оборудованием. Не допускайте перегрузки консоли сверх нормативной несущей способности.

При запуске в эксплуатацию и далее (каждые 3 месяца) следует проводить испытания крепления консоли к стене, нагружая вертикальной нагрузкой ее конец (на расстоянии 650 м от стены) массой 250 кг. 

Периодически, не реже 2-х раз в месяц, производите осмотр мест крепления консоли к стене, подвесных снарядов к кольцу консоли, с целью установления отсутствия повреждений соединяющихся конструктивных элементов и ослабления крепежных соединений. 

Во избежание травм, категорически запрещается залезание и провисание на изделии.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
