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1. Общие положения.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Определить высоты прыжка» дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Определитель высоты прыжка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, предназначен для определения высоты, прыжка выполнен в виде поворотного кронштейна, складывающегося к стене. 

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры Определить высоты прыжка, мм:
Длина-                                                              1400 мм
Ширина-                                                            40 мм
Высота-                                                            1008 мм
Вес:	общий вес -                                            6 кг.

3. Комплектность Стенка.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Рама поворотная
	1

	2
	Настенный кронштейн
	1

	3
	Пластина подвесная 
	7

	4
	Цепь 5мм L=185
	7

	5
	Карабин винтовой М5
	7

	6
	Заглушка 40х25
	4

	7
	Шайба М8 
	4

	8
	Болт M8
	2

	9
	Гайка M8
	2

	10
	Паспорт изделия
	1

	11
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 2

4. Конструктивные особенности изделия.
	Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из рамы поворотной [1], настенного кронштейна [2], пластины подвесной [3], Цепь 5мм L=185 [4].
Настенный кронштейн [2] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб. В своем составе кронштейн имеет отверстия для крепления рамы поворотной [1] при помощи болта, шайбы, гайки (см. рис.1).
Пластины навесные выполнены из листового монолитного поликарбоната толщиной 10мм
Открытые торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие металла порошковой эмалью.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.
	Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке
	
	Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Смонтировать настенный кронштейн с рамой (см. рис.1).
2) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
6. Указание мер безопасности
	Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
	Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
	Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
	Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.
	Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться	
          Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.  
	Изделие  должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя  на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.


8. Гарантийные обязательства
	Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 
	Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 	Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях
	В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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