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Стенка шведская металлическая разборная
ТУ-9610-002-51879206-2009г.

ПАСПОРТ

[image: image2.png]



Внимание! Прежде чем начать пользоваться изделием, необходимо внимательно ознакомиться с правилами его сборки, установки, эксплуатации, транспортировки, хранения, а также с указаниями мер безопасности, содержащимися в настоящем паспорте.
1. Общие положения
Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, эксплуатации и хранения стенки шведской металлической разборной.

Стенка шведская металлическая разборная (далее - ШС) предназначена для детей младшего, среднего и старшего возраста в качестве вспомогательного оборудования. ШС может использоваться в закрытых помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных заведений, а также в домашних условиях для выполнения развивающих и общеукрепляющих упражнений, игр и развлечений детей, для занятий лечебной физкультурой и общефизической подготовкой, развития вестибулярного аппарата.
ШС предназначена для настенного монтажа с помощью анкеров (в комплект не входят).
2. Технические характеристики.

ШС производится следующих видов (см. табл.№1).
Таблица №1
	Высота, мм
	2400
	2500
	2600
	3200

	Ширина, мм
	800
	1000
	800
	800

	Масса, кг
	18,8
	27
	24,5
	29,3


Элементы ШС покрыты порошковым покрытием. Допустимая нагрузка на ШС не более 100 кг. Срок службы ШС зависит от интенсивности эксплуатации, но не менее 3 лет.
3. Комплектность.
Таблица №2
	Поз.
	Наименование\Размер
	2400
	2500
	2600
	3200

	1
	Кронштейн настенный
	6
	6
	6
	6

	2
	Перекладина, шт.
	10
	10
	10
	12

	3
	Стойка боковая, шт.
	2
	2
	2
	2

	4
	Заглушка 40х40, шт.
	4
	4
	4
	4

	5
	Болт М8х60, шт.
	26
	26
	26
	28

	6
	Шайба 8, шт.
	26
	26
	26
	28

	7
	Защитный колпачок
	26
	26
	26
	28

	8
	Паспорт, шт. 
	1
	1
	1
	1


4. Конструктивные особенности изделия.
ШС представляют собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из 2-х боковых стоек [3] соединяемых между собой перекладинами [2] с помощью крепежа [5,6] (см. рис.1). Также в состав изделия входят кронштейны настенные [1], которые крепятся к боковинам с помощью крепежа [5,6]. Металлические детали ШС покрыты порошковой краской. Открытые торцы для безопасности закрыты заглушками [4], а головки болтов – колпачками [7].
[image: image3.png]


Рис. 1 Общий вид и сборка изделия.
5. Правила сборки и установки.
Для удобства транспортировки ШС поставляется потребителю в разобранном виде.
ШС устанавливается в закрытых помещениях. Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.
Необходимо обеспечить надежность крепления элементов ШС к стене. Для крепления кронштейнов [1] к стене используйте крепёж с учетом фактического исполнения и состояния стен, рекомендуется применять анкерные болты диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 100мм (в комплект не входят).
Так как сборка ШС производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2. Установка должна проводиться на ровную твердую поверхность, имеющую достаточную несущую способность.
3. Расположить боковые стойки [3] на ровной горизонтальной поверхности. Собрать конструкцию ШС с помощью крепежа [5,6].Установить собранную конструкцию вертикально, на ровную поверхность, вдоль выбранной стены помещения.

4. По фактическому месту расположения ШС в сборе произвести разметку мест крепления кронштейнов [1] к стене. Просверлить по разметке на стене отверстия, используя сверло диаметром соответствующим диаметру используемого крепежа.
5. Закрепить ШС к стене с помощью анкеров (в комплект не входят). Приложить необходимые усилия для проверки устойчивости конструкции, вертикальность и горизонтальность установки проверить с помощью строительного уровня.
6. Указание мер безопасности

Перед установкой и в процессе эксплуатации зону под спортивным снарядом настоятельно рекомендуется застилать матами (в комплект не входят). В зависимости от требуемой площади выстилания можно применять несколько матов различных размеров, а также исходя из толщины мата можно достигать требуемой степени мягкости зоны приземления.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, а также надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Не рекомендуется допускать к занятиям на ШС детей без предварительной консультации с медицинским работником.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
Категорически запрещается превышать допустимую нагрузку на изделие.
Категорически запрещается эксплуатация изделия без надёжного крепления к стене.
При занятии детей на ШС они должны держаться за поручни, во избежании падения и травм.

На изделии одновременно должен заниматься только один человек.
Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Эксплуатация и Транспортировка ШС должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. ШС должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил сборки и монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил сборки и монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней. Предложения по улучшению продукции, замечания и претензии по качеству изделия просим направлять в отдел маркетинга предприятия изготовителя.
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