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Перекладина навесная, цельносварная в призматической раме
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ПАСПОРТ
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Перекладина навесная, цельносварная в призматической раме» (далее перекладина), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Перекладина используется для всевозможных гимнастических упражнений: подтягивание, перевороты, подтягивание с удержанием угла для тренировки мышц брюшного пресса и т.д. Перекладина   устанавливается на шведской стенке.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Длина -      505 мм

Ширина -   700 мм

Высота -    445 мм
Вес: -         8,6 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Сварная ферма
	1

	2
	Заглушка 
	2

	3
	Паспорт изделия
	1

	4
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рис. 1 Общий вид перекладины
4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция выполнена из профильной трубы, цельносварная. Конструкция имеет 2 приварных крюка для закрепления перекладины на шведской стенке. Несущая перекладина имеет диаметр 33,5мм и рабочую длину 650мм. Вылет перекладины относительно плоскости шведской стенки 419 мм. Несущая способность конструкции перекладины - 200 кг.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Приложите перекладину к шведской стенке на нужной высоте и с помощью крюков зафиксируйте перекладину на шведской стенке. Учитывая различие в конструкциях шведских стенок, изготовитель перекладины рекомендует использовать шведскую стенку с диаметром брусьев не более 32мм, расстоянием между брусьями не более 140мм и длиной брусьев не менее 600 мм. Изготовитель возлагает ответственность за установку консоли на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.
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Рис. 2 Перекладина установленная на шведской стенке

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж изделия должна проводиться взрослым (не моложе 18 лет) специалистом.

Перед началом эксплуатации проверить надежность и правильность фиксации перекладины на шведской стенке.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления запрещается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

ВНИМАНИЕ!!!!!

Перекладина является спортивным оборудованием. Не допускайте перегрузки перекладины сверх нормативной несущей способности.

Периодически, не реже 2-х раз в месяц, производите осмотр мест крепления перекладины к шведской стенке.
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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