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ПАСПОРТ
Тележка для стартовых колодок[image: ]






1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Тележка для стартовых колодок» (далее - Тележка), что дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.
Тележка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, которое предназначено для перевозки и хранения стартовых колодок легкоатлетических (арт. 9606) в количестве 10 шт.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Длина                                                     1443мм;
Ширина                                                  706мм;
Высота                                                   1034мм;
Масса                                                     15 кг.
Допустимая нагрузка — до 60 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Вешалка
	1

	2
	Стяжка
	1

	3
	Стойка
	2

	4
	Ручка
	1

	5
	Болт М6х16
	16

	6
	Болт М6х35
	10

	7
	Болт М6х40
	2

	8
	Гайка М6
	28

	9
	Шайба 6
	28

	10
	Колесо неповоротное
	2

	11
	Колесо поворотное
	2

	12
	Колпачок М6
	40

	13
	Заглушка D20
	1

	14
	Заглушка 40х20
	6

	15
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	16
	Паспорт изделия
	1










4. Конструктивные особенности изделия.

Тележка представляет собой сборно-разборную конструкцию из Вешалки [1], Стяжек [2], Стоек [3], Ручки [4] и Колесных опор [10,11].
Вешалка [1] представляет собой сварную конструкцию из трубы 30х30мм, имеет фланцы и крючки.
Стяжка [2] представляет собой сварную конструкцию из трубы 30х30мм, имеет фланцы и ограничители.
Стойка [3] представляет собой сварную конструкцию, состоящую из трубы 40х20мм и фланцев для колесных опор.
Ручка [4] представляет собой Г-образную трубу 20х1,5 с фланцем.
На открытые торцы труб установить заглушки (если не установлены), а на головки болтов и гайки установить колпачки.
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Рис.1 Общий вид.
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Рис.2 Схема сборки и габаритные размеры.

5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется упакованное в разобранном виде.
Так как сборка изделия производится заказчиком необходимо:
1) Во избежание травм сборка изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).
2) Сборка должна проводиться согласно схеме на Рис.1, 2 путем механического соединения элементов между собой, при помощи крепежа из комплекта поставки.
3) Собрать основу тележки из поз. 1,2,3,4.
4) Установить колесные опоры (поворотные со стороны ручки).
5) Установить пластиковые заглушки и защитные колпачки.

6. Указание мер безопасности

	Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Проверка затяжки резьбовых соединений должна производиться не реже 1 раза в неделю.
	Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.
	При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
	Категорически запрещается превышать максимально установленную нагрузку – 60кг.
	Запрещается вставать на тележку, использовать не по назначению. Тележка предназначена исключительно для стартовых колодок арт. 9606 производства фабрики ООО «ФСИ Аналитика».

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

	Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений. Зазоры и люфт устраняться, болты подтягиваться не реже 1 раза в неделю.
	Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
	Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.
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8. Гарантийные обязательства

	Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
	Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

	В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.


ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
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