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Ворота для гандбола и минифутбола пристенные (3,0х2,0х0,5м)
без сетки на колесиках, складные
ТУ-9610-003-51879206-2009г

ПАСПОРТ

Ворота для гандбола и минифутбола пристенные (3,0х2,0х0,5м) без сетки на колесиках, складные
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Ворота для гандбола и минифутбола пристенные (3,0х2,0х0,5м) без сетки на колесиках, складные» (далее Ворота), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Ворота представляет собой спортивный снаряд для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне в гандбол и минифутбол взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях.

Ворота устанавливаются и закрепляются в соответствии с разметкой спортивной площадки. Ворота при необходимости могут быть сложены для компактности без демонтажа. 
Так как данные ворота не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры ворот
Длина -     3160 мм
Ширина -  500 мм
Высота -   2080 мм
Вес: общий вес ворот - 35 кг.

3. Комплектность ворот.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Боковина левая (См. рис. 1)
	2

	2
	Кронштейн (См. рис. 2)
	8

	3
	Пластина крепежа к полу (См. рис.3)
	4

	4
	Перекладина верхняя (См. рис. 4)
	2

	5
	Боковина правая (См. рис. 5)
	2

	6
	Болт М10х20 
	12

	7
	Шайба 10
	12

	8
	Колпачок М10
	12

	9
	Болт М8х90 
	4

	10
	Шайба 8
	4

	11
	Колпачок М8
	4

	12
	Саморез 4,0 х40
	16

	13
	Паспорт изделия
	1

	14
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2

[image: image5.jpg]



Рисунок 3
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Рисунок 4
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Рисунок 5
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Рисунок 6
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Рисунок 7
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Рисунок 8 
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Рисунок 9
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Рисунок 10
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Рисунок 11

4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция ворот представляет собой сборно-разборную конструкцию, из металлических труб включающую в себя множество элементов. Боковина левая [1] и боковина правая [5] (см. рис. 1 и 5) представляют собой сварные конструкции состоящие из прямоугольных труб с приваренными к ним гайками, служащими для закрепления сетки, а у основания боковин установлены колеса, для облегчения складывания ворот. Кронштейн [2] (см. рис. 2) представляет собой сварную конструкцию, имеющую отверстия под анкера, для крепления к стене, и резьбовую втулку для соединения с боковинами ворот [1] и [5]. Пластина крепежа к полу [3]    (см. рис. 3) представляет собой сварную конструкцию, состоящую из фланца с приваренной к нему гайкой М8. Пластина [3] врезается в пол и крепится с помощью саморезов [12]. Пластина [3] является фиксатором ворот в рабочем положении.
Перекладина [4] (см. рис. 4) представляет собой сварную конструкцию, состоящую из трубы прямоугольного сечения с отверстиями для соединения с боковинами и приваренными гайками для закрепления сетки (см. рис. 4).
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.


Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.


Так как установка ворот производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) Собрать изделие 

Боковины [1] и [5] соединяется c перекладиной [4] с помощью крепежа [6,7,8] (см. рис. 8). К боковинам [1] и [5] крепятся кронштейны [2] c помощью крепежа [6,7,8] (см. рис. 7 и 8).
Кронштейны [2] крепятся к стене, выдержав предварительно перпендикулярность боковин [1] и [5] относительно пола. Так же следует учесть разметку спортивной площадки. Закрепление кронштейнов [2] выполняется с помощью анкеров (в комплект не входят).
Выставив ворота в рабочем положении (добиться перпендикулярности между боковинами и стеной спортзала) и выполнив предварительную разметку под установку пластин [3], осуществить врезку пластины [3] в пол  по месту заподлицо, с помощью эл. рубанка (см. рис. 7). Фиксация ворот в рабочем положении  относительно пластин [3] осуществляется с помощью крепежа [9], [10] и [11]           (см. рис. 11).
Закрепить на воротах сетку (в комплект не входит).
2) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Категорически запрещается Эксплуатация ворот без их фиксации в рабочем положении, а также вандальское отношение  к изделию при эксплуатации.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
