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Вышка судейская для легкой атлетики (8 мест)
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ПАСПОРТ
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Вышка судейская для легкой атлетики (8 мест)» (далее - вышка), что дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.
Вышка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, которое предназначено для проведения соревнований по легкой атлетике на открытых местностях, специально оборудованных стадионах или трассах.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Длина                                                     3143мм;
Ширина                                                  3010мм;
Высота                                                   4556мм;
Масса                                                     355 кг.
Допустимая нагрузка — до 640 кг.

3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Опора поперечная
	2

	2
	Стойка
	2

	3
	Опора продольная
	2

	4
	Укосина горизонтальная
	4

	5
	Балка лестницы
	2

	6
	Ступень
	8

	7
	Укосина вертикальная
	2

	8
	Стяжка
	2

	9
	Поручень
	2

	10
	Подпорка
	2

	11
	Фланец колеса
	4

	12
	Втулка колеса
	2

	13
	Втулка дистанционная
	2

	14
	Болт М8х45
	16

	15
	Болт М8х80
	32

	16
	Болт М10х30
	16

	17
	Болт М10х60
	20

	18
	Болт М10х100
	24

	19
	Болт М10х110
	4

	20
	Болт М12х60
	4

	21
	Болт М16х140
	2

	22
	Гайка М8
	48

	23
	Гайка М10
	48

	24
	Гайка М16
	2

	25
	Шайба 8
	48

	26
	Шайба 10
	64

	27
	Шайба 12
	4

	28
	Шайба 16 увеличенная
	4

	29
	Шайба 10 гровер
	16

	30
	Шайба 12 гровер
	4

	31
	Шайба 16 гровер
	2

	32
	Кресло
	8

	33
	Колесо
	2

	34
	Заглушка 80х40
	2

	35
	Заглушка 40х25
	8

	36
	Лапа 40х40
	4

	37
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	38
	Паспорт изделия
	1



4. Конструктивные особенности изделия.
Вышка судейская представляет собой сборно-разборную конструкцию из Опор поперечных [1], Стоек [2], Опор продольных [3], Укосин горизонтальных [4], балок лестницы [5], Ступеней [6], Укосин вертикальных [7], Стяжек [8], Поручней [9], Подпорок [10], Фланцев и втулок колеса [11,12,13] и необходимого крепежа.
Опора поперечная [1] представляет собой сварную конструкцию из трубы 40х40 и 40х25мм.
Стойка [2] представляет собой сварную конструкцию из трубы 80х40мм, имеет 8 резьбовых гнезд и отверстия для соединения с другими элементами вышки.
Опора продольная [3] представляет собой сварную конструкцию из трубы 40х40мм с фланцами из листового металла.
Укосина горизонтальная [4] представляет собой сварную конструкцию из трубы 40х40мм со скошенными углами и фланцами из листового металла.
Балка лестницы [5] представляет собой сварную конструкцию из трубы 80х40мм с фланцем из листового металла и присоединительными отверстиями.
Ступень [6] представляет собой сварную раму с настилом из рифленого листа.
Укосина вертикальная [7] представляет собой сварную конструкцию из трубы 40х40мм со скошенными параллельно друг другу углами и фланцами из листового металла.
Стяжка [8] изготовлена из трубы 25х1,5 с запрессованными в нее гайками.
Поручень [9] представляет собой сварную конструкцию из трубы 27х2,5мм и фланцами из листового металла.
Подпорка [10] представляет собой сварную конструкцию из трубы 80х40мм со скошенным углом и фланцами из листового металла.
Фланец колеса [11] представляет собой лист металла 6мм с 5-ю отверстиями.
Втулки [12,13] представляют собой отрезки труб 20х1,5 и 26,8х2,5.
Все металлические элементы вышки покрыты порошковой краской.
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Рисунок 4.
5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется упакованное в разобранном виде.
Так как сборка изделия производится заказчиком необходимо:
1) Во избежание травм сборка изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).
2) Собрать основание вышки, соединив между собой элементы [1, 3, 4],       см. рис. 1-4.
3) Установить колеса на стойки, см. рис. 2, 3.
4) Собрать вместе элементы [2. 7. 8] и установить на собранное по п.п.2 основание, см. рис. 1-4.
5) Собрать лестницу, используя элементы [5, 6] и установить ее на основание со стойками, см. рис 1-4.
6) Установить подпорки [10], см. рис. 2, 3.
7) Установить поручни [9] и кресла [31] см. рис. 1-4.
8) Установить пластиковые заглушки и лапы.

6. Указание мер безопасности

	Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Проверка затяжки резьбовых соединений должна производиться не реже 1 раза в неделю.
	Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.
	При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Необходимо занимать и освобождать места последовательно сверху вниз или снизу вверх.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

	Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений. Зазоры и люфт устраняться, болты подтягиваться не реже 1 раза в неделю.
	Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
	Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.









8. Гарантийные обязательства
	Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
	Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

	В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия. Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.


ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
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