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Тренажер турник-брусья навесной на шведскую стенку 1000х600х300мм
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1. Общие положения.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Тренажер турник-брусья навесной на шведскую стенку 1000х600х300мм» (далее Тренажер турник-брусья), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Тренажер турник-брусья представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, предназначен для физических упражнений. Тренажер турник-брусья имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения. Для защиты от царапин и ссадин все острые края защищены заглушками.
2. Технические характеристики.
Габаритные размеры:
Длина -                                                               600 мм

Ширина -                                                            1000 мм
Высота -                                                             300 мм
Вес:                                                                                 5,2 кг.
3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Стойка
	2

	2
	Турник
	1

	3
	Перемычка
	1

	4
	Крючок
	2

	5
	Ручка
	2

	6
	Заглушка 40х40
	4

	7
	Колпачок №13
	6

	8
	Шайба М8
	6

	9
	Гайка М8
	2

	10
	Болт М8х80
	2

	11
	Болт М8х50
	2

	12
	Паспорт изделия
	1

	13
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1

4. Конструктивные особенности изделия.
Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую из стойка [1], турник [2], перемычка [3], ручка [5].
Стойка [1] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб. В своем составе стойка имеет 2 крючка [4] и отверстия для соединения двух стоек между собой перемычкой [3], при помощи шайба М8 [8], болт М8х50 [11].
Турник [2] представляет собой трубу Ду20, согнутую по краям под определенным градусом и имеет отверстие для соединения со стойкой [1], при помощи шайба М8 [8], Гайка М8 [9], Болт М8х80 [10].
Открытые торцы труб закрыты пластиковыми заглушками 40х40 [6], болты и гайки закрыты колпачком №13 [7]. Покрытие металла порошковой эмалью.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Соединить стойки между собой при помощи перемычки и закрепить турник (см.рис.1), далее повесить готовую конструкцию на шведскую стенку.
2) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.
Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях
В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б
Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
