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Стойки для прыжков в высоту (телескопические, алюминиевые) 






1. ВВЕДЕНИЕ
Техническое описание предназначено для изучения конструкции стоек для прыжков в высоту. Оно содержит техниче- ские данные, необходимые для обеспечения правильной их эксплуатации.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Стойки для прыжков предназначены для поддержания планки при выполнении прыжков в высоту.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные размеры :

	Длина, мм
	390

	Ширина, мм
	250

	Высота, мм
	500 - 2500

	Вес, кг
	16


Стойки представляют собой сборную конструкцию, состоящую из двух основ, двух телескопических стоек. Поверхность основ окрашена методом порошкового напыления в синий цвет. Основа имеет колесики с боковой стороны, для удоб- ства передвижения стоек. Вертикальная телескопическая стойка состоит из неподвижного алюминиевого профиля 48х48 мм, высотой 1500 мм и выдвижного алюминиевого профиля 48х48 мм, высотой 1280 мм, имеет две пластиковые полочки для установки планки.
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект входят 2 стойки.
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.
6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стоек, поверхности не должны иметь сколов, трещин, задиров. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не вли- яющих на его эксплуатационные качества.
8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

	Дата выпуска
	

	Дата продажи
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