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Ферма баскетбольная вынос 1,2м для щита 1,8х1,05м
1. Назначение.

Ферма баскетбольная предназначена для крепления щита размером 1,8х1,05м. (производства фабрики Аналитика). Посадочный размер на щите 1060х850мм.
Ферма используется в качестве спортивного оборудования для игры в баскетбол. Устанавливается на стене с помощью анкеров (в комплект не входят).

2. Технические характеристики.

Размеры: Вынос от стены  -  1200мм; Высота  -  950мм; Ширина  -  1105мм; Масса изделия -27 кг.

3. Комплектация.

	1. Боковина левая
	1 шт.

	2. Боковина правая
	1 шт.

	3. Стяжка
	1 шт.

	4. Болт М8
	4 шт.

	5. Гайка М8
	4 шт.

	6. Шайба 8
	4 шт.


4. Устройство изделия.

Ферма представляет собой сборно-разборную конструкцию из боковин [1], [2] и стяжки [3], скрепленных между собой с помощью крепежа [4, 5, 6]. Боковины представляют собой сварные рамы из стальной трубы 40х40 и трубы 40х25 покрытые порошковой краской. Стяжка представляют собой сварную конструкцию из трубы 40х40 и присоединительных фланцев, покрытая порошковой краской. Боковины соединяются со стяжкой с помощью крепежа [4,5,6]. На ферму могут устанавливаться щиты с присоединительным размером 1060х850мм. Крепление к стене выполняется с помощью анкеров (в комплект не входят).
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Рисунок 1

5. Установка.

Ферма баскетбольная в сборе крепится к стене на высоте, обеспечивающей требование по расположению верхнего края кольца от уровня площадки (пола или паркета) 3,05 м.

Учитывая, что ферма поставляется не в комплекте с баскетбольным щитом фабрики изготовителя, рекомендуем произвести сборку фермы со щитом и определить фактический параметр А (рис.2).

Ферма выполнена с монтажными отверстиями для крепления щита расположенными друг от друга на расстоянии: по горизонтали 1060 мм, по вертикали 850 мм, под болт М10. Если заказчик имеет щит с другими размерами для крепления к ферме, целесообразно скорректировать их под указанные размеры фермы.

Ферма крепится к стене при помощи анкерных шпилек. Размер анкерных шпилек подбирается в зависимости от фактически имеющегося материала стен в зале.
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Рисунок 2

6. Указание мер безопасности.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Запрещается устанавливать на стены, не обладающие достаточной несущей способностью. Ферма со щитом является спортивным оборудованием. Не допускайте игроками захватов кольца и провисания на конструкции.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Эксплуатация и транспортировка фермы должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Ферма должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 

Ферма баскетбольная вынос 1,2м для щита 1,8х1,05м признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие фермы требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации фермы 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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