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Бревно гимнастическое 2м (без опор)
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ПАСПОРТ
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Бревно гимнастическое 2м (без опор)» (далее - бревно), что дает общее представление о конструкции изделия и требованиях к нему.

Бревно предназначено для выполнения упражнений по спортивной гимнастике.
2. Технические характеристики.
Габаритные размеры изделия:

длина - 2000 мм; ширина - 130 мм; высота - 160 мм;

ширина рабочей поверхности - 100 мм
Масса изделия не более 23 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Брус 130х160х2000 мм
	1

	2
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	3
	Паспорт изделия
	1


4. Конструктивные особенности изделия.
Брус изготовлен из хвойных пород деревьев и покрыты лаком-антисептиком.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Изделие поставляется без комплекта подставок (заказываются отдельно).

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию данного оборудования.
6. Указание мер безопасности.

Во избежание порчи изделия и получения травм, сборка, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 3 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами. 

Перемещение изделия необходимо производить навесу в горизонтальном положении, или на специальной тележке (в комплекте не идёт).

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.

Необходимо периодически проверять состояние поверхности изделия, она не должна иметь сколов, трещин, задиров.

При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Категорически запрещается эксплуатация изделия без крепления подставок.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
На бревне одновременно должен заниматься только один человек.

Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия транспортировки и хранения.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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