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ПАСПОРТ

Комплект для мас-рестлинга.
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1. Общие положения.
Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, эксплуатации и хранения комплекта для мас-рестлинга.
Комплект может использоваться в закрытых помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных заведений.
Для производства комплекта использованы экологически чистые и безопасные для людей и окружающей среды материалы.

2. Технические параметры.
Для производства используется многослойная фанера 27мм. Острые кромки закруглены. Все элементы комплекта имеют лаковое покрытие.
Габаритные размеры:
Габариты упорной доски - 54х2100х240мм;

Длина в сборе –                   2398мм;

Ширина в сборе -                500 мм.

Вес:                                       35,5кг.
3. Комплект поставки.
	№, п\п
	Наименование
	Кол- во, шт. 

	1
	Боковая опора
	2

	2
	Доска упорная
	1

	3
	Палка
	1

	4
	Саморез 6х200 с пресшайбой TX30
	4

	5
	Паспорт.
	1


4. Устройство.

Комплект предназначен для тренировок по мас-рестлингу.
Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из боковых опор и доски, соединённых между собой саморезами, а также палки.
5. Правила сборки и монтажа.

Устанавливается горизонтально, на ровную поверхность в закрытых помещениях.
Установку и перемещение изделия должны производить минимум двое взрослых специалистов не моложе 18 лет.
Установить доску в пазы боковых опор и стянуть саморезами из комплекта поставки.
[image: image3.png]



Рис. 1
6. Указание мер безопасности.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (воспитателя, родителей).

Не допускается установка изделия на неровные и/или непрочные поверхности.

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения внешние повреждения, а также надежность и устойчивость изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Не рекомендуется допускать к занятиям на данном спортивном оборудовании детей, без предварительной консультации с медицинским работником.
7. Сведения об эксплуатации, 

транспортировке и хранении.
Изделие должно ежедневно осматриваться, крепёж подтягиваться. Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.
8. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил сборки и монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил сборки и монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней. Предложения по улучшению продукции, замечания и претензии по качеству изделия просим направлять в отдел маркетинга предприятия изготовителя.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
 поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б
Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
