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Универсальный информационный блок (труба 108мм)
ТУ-9610-003-51879206-2009г.

ПАСПОРТ
Универсальный информационный блок (труба 108мм).



1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Универсальный информационный блок (труба 108мм)». Информационный блок предназначен для установки на комплексах уличного спортивного оборудования, помогая получить необходимую информацию различными способами (шрифт Брайля, QR-код, NFC-метка).
2. Технические характеристики.
Габаритные размеры изделия:

длина - 398 мм; ширина - 100 мм; глубина - 40 мм;

Масса изделия не более 2 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Информационный блок с держателем телефона
	1

	2
	Хомут на столб 108мм
	1

	3
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	4
	Паспорт изделия
	1


4. Конструктивные особенности изделия.
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Рис.1

Универсальный информационный блок выполненном в виде металлического листа толщиной 3мм с полкой для телефона и нанесенной на его поверхность информационной табличкой. Табличка включает информацию о назначении оборудования (информация продублирована шрифтом Брайля); QR-код обеспечивающий возможность доступа на информационный ресурс с видеоматериалами о технике безопасного выполнения упражнений на данном снаряде; NFC-метку (класс защиты IP67) для использования современными коммуникационными устройствами с функцией NFC к информационному ресурсу с аудио - материалами о технике безопасного выполнения упражнений на данном оборудовании
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию данного оборудования.
6. Указание мер безопасности.

Во избежание порчи изделия и получения травм, сборка, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 1 взрослым (не моложе 18 лет) специалистом.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия транспортировки и хранения.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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